Feltölthető ULTRAHANGOS kullancs- és rovarriasztó

NÉV: Feltölthető ULTRAHANGOS kullancs- és rovarriasztó

TERMÉK MÉRETE: 50 X 13,5 MM

TERMÉKMODELL: 888

TERMÉK SZÍNE: fekte

ANYAGÖSSZETÉTEL: környezetbarát ABS

CSOMAG TARTALMA: 1 db feltölthető ULTRAHANGOS kullancs- és rovarriasztó

CSOMAGOLÁS MÉRETE: 8 X 6 X 2CM

DC: 5V / 1-2A

TELJESÍTMÉNY: 0,007-0,01W

AKKUMULÁTOR KAPACITÁSA: 100 mAh

HANGFREKVENCIA: 13-95 KHZ

HATÓTÁVOLSÁG: 10-70m2

AKKUMULÁTOR TÍPUSA: Polimer lítium akkumulátor

KIMENETI FREKVENCIA: 13KHZ - 95KHZ

TÖLTÉSI MÓD: USB töltés (támogatja a gyorstöltést)

TERMÉKJELLEMZŐK: (7 sávos ULTRAHANGOS hatótávolság)

ALKALMAZHATÓ szabadtéren, kempingezés, horgászat, és a babával való séta közben is. Kisállatok számára is alkalmas, nyakörvre rögzítve. Biztonságos és a környezetbarát, ártalmatlan az emberekre és a háziállatokra.

Ez a termék távol tartja a kullancsokat és szúnyogokat. Ugyanakkor egyéb kártevőkre, mint például a csótányokra, legyekre és egerekre is hatékony. A terméknek nincs elektromágneses hullámsugárzása, nincs zajszennyezése, biztonságos és környezetbarát! Terhes és szoptató kismamák, kisbabák, és újszülöttek számára is egyaránt biztonságos!

MŰKÖDÉS: hordozható elektronikus rovarriasztó Ez az eszköz fizikai elveken alapul, amely az elektronikus szimulációs technológia segítségével a szúnyogok és rovarok elűzésére szolgál. Stimulálja a szúnyogok és a rovarok agyának különféle hanghullámait, amelyeket a szúnyogok és a rovarok nem tolerálnak, ezért elmenekülnek.

USB töltés: DC / 5V 1-2A, üzem feszültség: 3.7V, statikus üzemi áram kisebb, mint 1. 5UA. A dinamikus üzem árami kisebb, mint 1. 8MA üzemi frekvencia 13-95KHZ (automata ciklus keresés) tápellátás: beépített Polymer lámpa 100MA.3.7V. Bekapcsoláskor vagy töltéskor a lámpa folyamatosan világít.

Hatótávolság: 10-70 négyzetméter

Kérem fordítsanak figyelmet a következőkre:

1. Ez a termék USB hálózati adapterrel, számítógéppel, mobiltelefon töltővel és egyéb termékekkel használható.
2. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket kérjük, húzza ki a tápfeszültséget a normál élettartalmának biztosítása érdekében.
3. A termék használatának stabilitásának biztosítása érdekében javasoljuk, hogy 5V-2A közti mobiltelefon töltőt használjon.